**阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂年产200吨鸡笼养殖网**

**项目竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见**

2018年7月21日，阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂组织召开年产200吨鸡笼养殖网项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂）、环评单位（青岛洁瑞环保技术服务有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀3名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点位于阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场内。项目总投资50万元，占地面积480m2，建设年产200吨鸡笼养殖网项目，购置钢筋网成型机、折弯机及单点焊机等设备及配套环保设施。

建设性质为新建，项目生产规模为：年产200吨鸡笼养殖网。

（二）环保审批情况

2018年4月阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂委托青岛洁瑞环保技术服务有限公司编制了《阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂年产200吨鸡笼养殖网项目环境影响报告表》，2018年5月16日阳谷县环境保护局以阳环报告表[2018]86号对其进行了审批。2018年6月份公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2018.07.10-2018.07.11对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资50万元，其中环保投资3万元。占总投资6％。

（四）验收范围

本次验收的范围为200吨鸡笼养殖网生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，本项目较环评及环评批复基本无变化，未发生重大变动。

1. 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运。

（二）废气污染源及其治理措施

项目为金属养殖网生产项目，生产过程中无喷塑、喷漆等工艺，项目产生的废气主要来自于焊接烟尘。在钢筋网成型机上方和单点焊机上方设置集气罩，焊接烟尘由集气罩收集，经布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒排放。

（三）噪声

项目噪声源主要来自钢筋网成型机、折弯机、切边机、调直机、单点焊机等设备。在设备选型上除注意高效节能外，选取噪声相对较小的设备，从源头削减污染源，并维持设备处于良好的运转状态，设备均放置在车间内，在车间内设置隔声罩，设置隔声门窗，并对设备进行减振处理。

（四）固体废物

本项目产生的固废主要为下脚料、收集粉尘和职工生活垃圾。下脚料及收集粉尘收集后外售。生活垃圾交由环卫部门外运处理。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂年产200吨鸡笼养殖网项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1. 废水

验收监测期间，项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运。

1. 废气

验收监测期间，有组织颗粒物小时浓度最高为12.8mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中第四时段一般控制区排放标准。无组织颗粒物小时浓度最高为0.583mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相应的无组织排放监控浓度限制要求。

3. 噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在58.5dB(A)-59.1dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

1. 固体废物

下脚料和除尘器收集的粉尘收集后外售。固废贮存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。生产中若发现报告表未识别的危险废物，应按照危险废物的管理要求处理处置。

（二）环境管理调查

阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂制定了《阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求。

1. 增大焊接集气罩收集面积，各集气罩设置风阀，规范排气筒。
2. 规范存放原材料、产品及下脚料，保持厂区卫生。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

阳谷县狮子楼办事处万达钢材市场晔霖养殖设备厂验收组

2018年10月17日